**Znak Sprawy: SS/14/2017/ENER**

**Załącznik nr 1**

**Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej**

1. **Nazwa punktu poboru (obiektu):**
2. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie:
3. Lokalizacja obiektu: Kraków 31-983, ul. Cementowa 8

Warunki umowy z OSD

* Grupa taryfowa: B21
* Poziom napięcia 6 kV
* Moc umowna 300 kW
* Szacowana wielkość zużycia (w danym okresie): 950 MWh
* Grupa przyłączeniowa Odbiorcy w miejscu dostarczenia energii elektrycznej - III
* Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik EABM -bT37CEFMOQRSW-C21CB0301 oraz przekładniki prądowe o przekładni 150A/5A i przekładniki napięciowe o przekładni 6kV/0,1kV

Aktualny Wykonawca : ENEA SA, ul. Malczewskiego 28, 71-612 Szczecin – umowa zawarta na czas określony od dnia 1.01.2017r

1. Lokalizacja obiektu: Kraków 30-702, ul. Lipowa 3 ( dwa zasilania)

Warunki umowy z OSD

* Grupa taryfowa: B23
* Poziom napięcia 15kV
* Moc umowna 300 kW
  + - 1.Numer PPE: ENID\_4031006812 - 150 kWh
    - 2.Numer PPE: ENID\_4031006813 - 150 kWh
* Szacowana wielkość zużycia (w danym okresie): 650 MWh
* Grupa przyłączeniowa Odbiorcy w miejscu dostarczenia energii elektrycznej - III
* Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik EQABP (ENID\_4031006812 ) - Model B52adg Nr fabr. 9327029 oraz licznik EQABP (ENID\_4031006813 ) - Model B52adg Nr fabr. 9327010 z modemem komunikacyjnym GTMt/GPRS umożliwiający transmisję danych o wskazaniach
* Aktualny Wykonawca: ENEA SA, ul. Malczewskiego 28, 71-612 Szczecin – umowa zawarta na czas określony od dnia 1.01.2017r
* Zamawiający udzieli wyłonionemu Wykonawcy stosownych pełnomocnictw oraz wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany Wykonawcy

W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie moich uiszczenia.

*Zamawiający*